# 询 价 函

各公司：

我公司在会昌县西街、翠竹路项目现需邀请路灯专业施工班组，现邀请各公司进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二），报价必须密封否则无效。

联系人：林先生 联系电话：15870710725。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2022年12月5日18时。

一、主要建设内容有：

路灯安装

二、询价内容及要求：

控制价

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格及要求 | 单位 | 工程量 | 控制价 | 合计金额 |
| 1 | 双臂路灯 | H：9M 高低臂双臂  口径：80~200  壁厚：3.5mm  Q235钢材焊接成型整体热镀锌后表面喷塑  法兰尺寸：420\*420\*20  地笼：280\*18\*550  光源：120W+100W LED硅基黄光,色温1800-2300k | 盏 | 32 | 3400 | 108800 |
| 2 | 景观灯 | H：9M  壁厚：4.0mm  主杆：150\*150mm  底部：200\*200mm  材质：Q235钢材焊接成型整体热镀锌后表面喷塑  光源：150W硅基黄光，一头亮,色温1800-2300k  电压：220V,灯杆颜色：灰色,地笼：M20\*对角400\*900mm | 盏 | 27 | 5000 | 135000 |
| 3 | 高杆灯 | H：12M，顶部弧形灯盘  口径：60~220  壁厚：4.0mm  Q235钢材焊接成型整体热镀锌后表面喷塑  法兰尺寸：480\*480\*20  地笼：350\*22\*1000  光源：飞利浦250W\*3个 | 盏 | 2 | 5000 | 10000 |
| 4 | 控制柜 | 含箱内所有电气元件，具体详见配电箱系统图 | 台 | 2 | 3000 | 6000 |
| 5 | 套管 | 1.名称：PE塑料管  2.规格：DN50  3.敷设方式：埋地敷设 | m | 2000 | 12 | 24000 |
| 6 | 基础底座 | 包含开挖、预埋及预埋件、自拌混凝土、钢筋制作 | 座 | 61 | 150 | 9150 |
| 7 | 路灯移位 | 包含拆装、开挖、预埋及预埋件、自拌混凝土、钢筋制作以及线路改造恢复包亮。 | 座 | 4 | 1500 | 6000 |
| 8 | 照明线及安装 | BW-450/750W 3\*2.5 | m | 1118 | 13 | 14534 |
| 9 | 电缆线安装费 | YJV-0.6/1KV-5\*16 | m | 2000 | 13 | 26000 |
| 合计金额：339484元 | | | | | | |

要求：1、含主辅材料运输、装卸、安装、调试、增值税专票。

2、供应商所提供设备、材料必须符合国家二级质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用。

3、设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格及要求 | 单位 | 工程量 | 控制价 | 合计金额 |
| 1 | 双臂路灯 | H：9M 高低臂双臂  口径：80~200  壁厚：3.5mm  Q235钢材焊接成型整体热镀锌后表面喷塑  法兰尺寸：420\*420\*20  地笼：280\*18\*550  光源：120W+100W LED硅基黄光,色温1800-2300k | 盏 | 32 |  |  |
| 2 | 景观灯 | H：9M  壁厚：4.0mm  主杆：150\*150mm  底部：200\*200mm  材质：Q235钢材焊接成型整体热镀锌后表面喷塑  光源：150W硅基黄光，一头亮,色温1800-2300k  电压：220V,灯杆颜色：灰色,地笼：M20\*对角400\*900mm | 盏 | 27 |  |  |
| 3 | 高杆灯 | H：12M，顶部弧形灯盘  口径：60~220  壁厚：4.0mm  Q235钢材焊接成型整体热镀锌后表面喷塑  法兰尺寸：480\*480\*20  地笼：350\*22\*1000  光源：飞利浦250W\*3个 | 盏 | 2 |  |  |
| 4 | 控制柜 | 含箱内所有电气元件，具体详见配电箱系统图 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 套管 | 1.名称：PE塑料管  2.规格：DN50  3.敷设方式：埋地敷设 | m | 2000 |  |  |
| 6 | 基础底座 | 包含开挖、预埋及预埋件、自拌混凝土、钢筋制作 | 座 | 61 |  |  |
| 7 | 路灯移位 | 包含拆装、开挖、预埋及预埋件、自拌混凝土、钢筋制作以及线路改造恢复包亮。 | 座 | 4 |  |  |
| 8 | 照明线及安装 | BW-450/750W 3\*2.5 | m | 1118 |  |  |
| 9 | 电缆线安装费 | YJV-0.6/1KV-5\*16 | m | 2000 |  |  |
| 合计金额： 元（含 %增值税专票） | | | | | | |

要求：1、含主辅材料运输、装卸、安装、调试、增值税专票。

2、供应商所提供设备、材料必须符合国家二级质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用。

3、设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年 月 日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年 月 日