**报价材料**

**项目名称：会昌县麻州镇冷链物流中心建设项目太阳能路灯采购**

**公司名称(公章）：**

**日期： 年 月 日**

附件：

## 1、营业执照、相关资质证书、

说明：1、必须在有效期内。

1. **基本存款账户信息或银行《开户许可证》**

3、基本资格条件承诺函（格式）

致 ：江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司名称） 郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的响应供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年 月 日

## **4、****法定代表人**身份证明书（格式）

致：江西鑫昌建设工程有限公司

（法定代表人姓名）在 （报价公司名称）任 （职务名称）职务，是 （报价公司名称）的法定代表人。

特此证明。

报价公司名称（公章）

年 月 日

附：法定代表人身份证明（正、反面复印件）

5、法定代表人授权书（格式）

致:江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司法定代表人名称）是 （报价公司名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述本项目采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字： 法定代表人签字：

报价公司名称（公章）

年 月 日

附：被授权人身份证明（正、反两面复印件）

注：如是法人自行参与无需提供法定代表人授权书。

6、承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年 月 日

# 报价表

项目名称：**会昌县麻州镇冷链物流中心建设项目太阳能路灯采购**

公司名称（公章）： 联系人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 控制价（元） | 响应单价（元） | 备注 |
| 1 | 高杆灯 | (1)光伏太阳能板  ①采用高效单晶硅电池片，太阳能电池片要求为 A 级片，电池片效率达80%以上；采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量,透光率 91%以上。  ②阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。  ③输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。  ④连接端采用易操作的专用光伏连接器，使用安全，方便，可靠。 (2)锂电池。规格型号：12V/60AH国轩磷酸铁锂电池循环使用寿命3-5 年以上，电池采用单串设计方案,支持 0 伏充电,充放电循环次数 3000 次以上。 (3)灯具:55W 硅基金黄光LED。灯具结构均为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,灯罩防护等级IP65,照明灯具端电压应为额定电压的90%~105% (4)控制器:  ①采用单片机实现对锂离子电池的保护。基本功能具备过充保护功能、欠压保护功能、负载短路保护、极性反接保护、光控、时控、防水保护等；  ②具有 0V 激活及充电技术，保证锂离子电池因长时间放置导致电压低至过放值后仍能激活充电。  （5）灯杆:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁厚≥4mm。  灯型杆高6米 （6）灯具成套安装，含钢筋地笼，C20混凝土基础、模板，50\*5热镀锌角钢接地极L=2500；  （7）、质保期2年（分项工程竣工验收合格之日起算），包移交 | 30 | 套 | 1800 |  |  |
|  | 合计 | 大写： ；小写 ；含13%增值税专用发票 | | | | | |

备注：控制单价为最高上限，响应供应商不能超过最高上限。